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Телефон (8-35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Цель: 
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества 

Нормативно-правовые акты:
1. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004                    № 190-ФЗ;
3. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
4. Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр "Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома";
5. ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;
6. ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
7. ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»;
8. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";
9. Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Снежинск», утв. решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.12.2018 г. № 136 (ред от 30.11.2023 г. № 101, с изм. от 30.08.2024 № 69);
10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2023 № 163н «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;

11. Положение «О муниципальной казне», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 13.04.2017 г. № 23.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Объект недвижимости: 
· адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский городской округ, город Снежинск, улица Ленина, дом 17;
· кадастровый номер: 74:40:0101008:206;
· общая площадь: 4511,31 кв. м;
· общая площадь жилых помещений: 3856,1 кв. м;

· этажность: 9 (в т.ч. 1 подзем.);
· количество подъездов: 2;
· количество квартир: 72;
· количество нежилых помещений: 0.
Существующее положение: 

В границах формируемого земельного участка расположены следующие объекты, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
1. Скамья со спинкой - 1 шт. (учтен в РМИ)
2. Дорожка с асфальтобетонным покрытием – 44,80 кв.м. (учтен в РМИ)
3. Поручни из трубы 40*40 и 20*20 (высота 0,6 м., ограждение пешеходной дорожки) – 31м.п. (учтен в РМИ)
4. Скамейка прямая без спинки – 1 шт. (учтен в РМИ)
5. Вазон – 9 шт.

Сети инженерно-технического обеспечения согласно выкопировке с плана города (Приложение 4):

1. канализация бытовая,
2. водопровод,
3. теплосеть,
4. газопровод,
5. слаботочные сети,
6. электрокабели низкого напряжения.

Сведения из градостроительных документов:

Согласно Генеральному плану Снежинского городского округа, утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 (в ред. от 23.09.2021 №115), земельный участок расположен в квартале №8 города Снежинска в границах функциональной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» согласно Приложению 2. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Снежинского городского округа, утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118 (в ред. от 23.09.2021 №116, с изм. от 16.03.2023 № 21, от 06.06.2024 № 46), планируемый к формированию земельный участок расположен в территориальной̆ зоне Ж-6 «Зона размещения многоэтажных многоквартирных домов» согласно Приложению 3, градостроительными регламентами которой установлены следующие параметры: 
Табл. 1
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Показатели
	Параметры
	Обоснование

	1. Площадь участка (включая площадь застройки), кв. м:
	не подлежат установлению
	утвержденная документация по планировке территории (при наличии)
МНГП

СП 42.13330.2016

	2. Минимальные отступы от границ земельных участков, а также расстояние между строениями, м:
	
	

	3. Предельное количество этажей
	9 этажей и более
	СП 54.13330.2016

	4. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
	не подлежит установлению
	утвержденная документация по планировке территории (при наличии)
СП 30-102-99

СП 54.13330.2016

	5. Показатели плотности застройки в границах земельного участка:

· коэффициент застройки 

· коэффициент плотности застройки 


	0,4

0,6 (при реконструкции)

1,2

1,6 (при реконструкции)
	МНГП

СП 42.13330.2016

	Примечание:

1. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий облуживания размещаются со стороны улицы.
2. Эскизный проект объекта капитального строительства до подготовки проектной документации подлежит обязательному согласованию в установленном порядке.


1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1. Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
Требования показателей плотности застройки для жилой застройки функциональной зоны «Застройка индивидуальными жилыми домами» (табл. Б.1) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр):

Табл. 2
Показатели плотности застройки функциональных зон
	Функциональные зоны
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки

	Жилая

	Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями
	0,4
	1,2

	Застройка многоквартирными жилыми зданиями малой и средней этажности
	0,4
	0,8

	Застройка блокированными одноквартирными жилыми домами
	0,3
	0,6

	Застройка индивидуальными жилыми домами
	0,2
	0,4

	Общественно-деловая

	Многофункциональная застройка
	1,0
	3,0

	Специализированная общественная застройка
	0,8
	2,4

	Примечания

1 Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету организаций и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.


1.2. Сведения по объектам благоустройства, входящим в формируемый земельный участок:

1. Площадь пешеходных дорожек: 84 кв.м;

2. Площадь газонов: 1473 кв. м;

3. Площадь спортивных (детских) площадок: отсутствуют;

4. Площадь внутриквартальных проездов: 386 кв.м (тротуар перед домом).

1.3. Общая площадь формируемого земельного участка под многоквартирным домом согласно схеме границ земельного участка (Приложение 5): 2093.3 кв. м.

Площадь застройки: 634 кв.м.
1.4. Эксплуатация детского игрового и спортивного оборудования должна осуществляться в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», а также с ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» и ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».
Основные регламентные работы по содержанию и ремонту детского игрового и спортивного оборудования на территории МКД:

- осмотр оборудования (регулярный, функциональный, ежегодный);

- удаление посторонних предметов;

- уборка мусора и грязи с площадки;

- проверка и протяжка узлов креплений;

- смазка подшипников подвижных узлов;

- обновление окрашенных поверхностей игрового оборудования;

- восстановление ударопоглощающего покрытия из сыпучих материалов и корректировка их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

Кроме того, в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ, которые включают в себя:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;

- замену структурных частей оборудования.

1.5. Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", а также Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Снежинск», утв. решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.12.2018 № 136 (ред. от 30.11.2023 № 101, с изм. от 30.08.2024 № 69), приведена примерная ведомость объемов услуг и требования к качеству оказания услуг по комплексному содержанию придомовой территории в течение года (табл.3).
Табл.3

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем
	Периодичность выполнения работ
	Требования к качеству выполнения работ

	Зимнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

	1
	Ручная уборка  свежевыпавшего рыхлого снега во время снегопада: 
	лестничных спусков, пешеходных дорожек из твёрдого покрытия 
	Во время снегопада


	Толщина снежного покрова не должна превышать 100мм 

	2
	Механизированная уборка свежевыпавшего снега уборочной машиной при скорости до 7 км/ч
	внутриквартальных проездов, включая парковочные карманы, стоянок, парковок 
	Во время снегопада, не менее 30 раз за зимний сезон


	Толщина снежного покрова не должна превышать  100мм 

При расчистке проездов необходимо убирать валы снега от подъездов домов в течение дня.

	3
	Ручная уборка уплотнённого снега 
	лестничных спусков, пешеходных дорожек из твёрдого покрытия
	1 раз в месяц по графику уборки
	Толщина уплотнённого снега не должна превышать 20 мм

	4
	Механизированная  уборка уплотнённого снега


	внутриквартальных проездов, включая парковочные карманы, стоянок, парковок 20335,0 кв.м.


	1 раз в месяц по графику уборки
	Толщина уплотнённого снега не должна превышать 20 мм

При расчистке проездов необходимо убирать валы снега от подъездов домов в течение дня.

	5
	Посыпка песком гололедных мест, снежных накатов


	лестничных спусков, пешеходных дорожек из твёрдого покрытия, внутриквартальных проездов


	2 раза в месяц.

При условии чрезвычайных погодных условий («температурных качелей» и заморозков после оттепелей) сплошная посыпка проездов, дорожек и ступеней производится ежедневно.
	Не подсыпанные гололёдные места не допускаются.

Химические реагенты для противогололёдной обработки применять запрещается



	6
	Очистка урн от мусора
	4 раза в неделю
	1 раз в день: понедельник, вторник, четверг, пятница
	Переполненные мусором урны не допускаются

	7
	Очистка территории от случайного мусора
	2 раза в неделю
	1 раз в день: понедельник, четверг
	Наличие на территории мусора не допускается

	8
	Удаление обломанных ветвей деревьев (и упавших тонкоствольных деревьев) с территории.

Подрезка ветвей низкорослых деревьев, нависающих над проездами и мешающих проезду спец. техники

Вырубка деревьев с толщиной ствола до 15см, высотой дерева не более 4м.

Вырубка аварийно-опасных деревьев


	
	По мере необходимости
	Уборка порубочных остатков осуществляется в течение 3-х календарных дней.



	9
	Установка временных трапов для прохода людей
	В местах подтопления территории вне зон проезда автомобилей
	По мере образования подтопления
	Установка трапов в течение одного рабочего дня  с момента образования подтопления

	10
	Расчистка канав (лотков) для стока талых вод


	
	В период оттепели, с наступлением весеннего снеготаяния  
	Не расчищенные водоотводные канавы (лотки) не допускаются

	Летнее содержание территории (устанавливается по фактическим погодным условиям)

	11
	Очистка территорий от загрязнений, образовавшихся в зимний период
	
	До 1 мая текущего года
	Не убранная территория после 1 мая не допускается

	12
	Подметание твёрдых покрытий мётлами вручную с удалением травянистой растительности (при необходимости)
	лестничных спусков, пешеходных дорожек из твёрдого покрытия 
	2 раза в месяц по графику подметания


	Каменная крошка, сосновые иглы, шишка, листва, мусор, грязь на лестничных спусках и пешеходных дорожках не допускаются.

Неубранная от смёта и грязи, травяной растительности  прибордюрная часть проездов не допускается

Выбрасывать, выметать смёт, каменную крошку на газоны, цветники запрещается.

	13
	Подметание механизированное навесным щёточным оборудованием на базе трактора
	внутриквартальных проездов, (включая парковочные карманы), стоянок, парковок 
	2 раза в месяц по графику подметания
	

	14
	Уборка травянистой растительности у бордюров, в швах и трещинах твердого покрытия
	внутриквартальных проездов, (включая парковочные карманы), стоянок, парковок  
	1 раз в месяц перед вакуумной уборкой
	

	15
	Очистка урн от мусора
	4 раза в неделю
	1 раз в день: понедельник, вторник, четверг, пятница
	Переполненные мусором урны  не допускаются

	16
	Очистка территории от случайного мусора


	2 раза в неделю

Очистка детских площадок - ежедневно
	1 раз в день: понедельник, четверг
	Наличие на территории мусора  не допускается

	17
	Кошение травы на территории (кроме лесных массивов: участков внутриквартальной территории, на которых произрастают деревья – сосна, берёза)
	
	3-4 раза за летний  сезон 


	Стрижка газонов, выкос сорной растительности производится на высоту до 3 – 5 сантиметров при достижении травяным покровом высоты 20 см.

Оставление на газонах поросли лопуха, крапивы, поросли деревьев и кустарников (особенно клёна ясенелистного)  не допускается.

	18
	Сбор и утилизация скошенной травы
	С выкошенной территории 
	Скошенная трава должна быть убрана в течение 3-х суток 

	19
	Расчистка канав (лотков) от грязи и мусора  для стока дождевых вод
	
	1 раз в месяц
	Не расчищенные водоотводные канавы (лотки) не допускаются

	20
	Удаление обломанных ветвей деревьев (и упавших тонкоствольных деревьев) с территории.

Подрезка ветвей низкорослых деревьев, нависающих над проездами и мешающих проезду спец. техники

Вырубка деревьев с толщиной ствола до 15см, высотой дерева не более 4м.

Вырубка аварийно-опасных деревьев
	
	По мере необходимости
	Уборка порубочных остатков осуществляется в течение 3-х календарных дней.




Приложение: 
1) Приложение 1 «ОРТОФОТОПЛАН территории» на 1 л.

2) Приложение 2 «ВЫКОПИРОВКА из карты функциональных зон городского округа Генерального плана Снежинского городского округа» на 2 л.

3) Приложение 3 «ВЫКОПИРОВКА из карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа» на 2 л.

4) Приложение 4 «ВЫКОПИРОВКА с дежурного плана города Снежинска» на 1 л.

5) Приложение 5 «Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» на 3 л.
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А.С.Пульников
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Заместитель главы
городского округа






К.В.Кудряшов

Начальник юридического отдела




А.В.Кузьмин

Начальник МКУ «УГХ СГО»





А.В.Шерстобитов

Директор МКУ «СЗСР»





А.В.Земов

Председатель КУИ 
города Снежинска






А.Ю.Савчук
Начальник управления 

градостроительства –

главный архитектор






Е.А.Марьясова

Приложение 1

ОРТОФОТОПЛАН территории
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Приложение 2

ВЫКОПИРОВКА из карты функциональных зон городского округа 

Генерального плана Снежинского городского округа
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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KUIIE 30Hb, B T.4.2
30HA 3ACTPOVIKM MHAVIBUYATIBHSIMY KHIbIMA OMAMHN

30HA 3ACTPOIKI UHEMBUEYATBHEIMY KATIMM FOMAMM
30HA SACTPOVKI UHAMBWAYATIOHBIMY ATbIMM AOMAMA B
CONPAHAEMON NPUFOAHOM NAHALIAGTE

30HA SACTPOVIKM MHZMBAIYATHbIMIA XUTLIMIM AOMAMY HA
SEMEbHGIX YSACTRAX JMYHOTO NIOCOBHOTO XO3AMCTBA
30HA SACTPOFIKH B/IOKUPOBAHHLIMI KUNLIM SOMAMA
(BYXKBAPTPHBIE K/ AOMA)

30HA ACTPOFIKW BIOKMPOBAHHBIMI KNIV AOMAMIA

(2 BONEE ABTOHOMHbIX BOKA)

30HA 3ACTPOVIKM MATIOSTAKHbIMM JKITBIMIM JOMAMY

30HA 3ACTPOTIKW MANOSTAXHEIM HUTEIMK AOMAVIA

30HA SACTPOTIKW MATOSTAXHbIMM KNIV AOMAMA S
COXPAHAEMOM NPHPOAHOM NAHAUIAGTE

30HA 3ACTPOIKN CPEAHESTAKHLIMM MASIMA AOMAMN
30HA 3ACTPOVIKM MHOTOSTAXKHbIMM JKIBIMM OMAMM

TEPPUTOPYA 1 OYEPEAIM CTPOUTENLCTBA

TPAHMUA MCTOPHECKOF! CPEABI ([oponcKan cpea, crownsuanca s
pafionax ucTopiecHoR 3acTpoliH)
TEPPUTOPMA KOMIEKCHOTO PASBHTUR

OBULIECTBEHHO-IENOBLIE 30HbI, 5 7.4
30HA OBUIECTBEHHO.AE/10BO 3ACTPOIKI

30HA MHOTOGYHKLIMOHATHO/! OBLLIECTBEHHO AENOBOM 3ACTPOIIKM

MPOM3BOACTBEHHAR 30HA
KOMMYHA/IbHO-CRIACKAR 30HA

30HbI CENbCKOXO3AMICTBEHHOMO UCMIONb30BAHMA, 6 T.4.

30HbI CANOBOANECKUX 1 OTOPOTIHIECKHX
HEKOMMEPHECKIX TOBAPHILIECTS

30HA CENLCKOXO3AVICTBEHOTO NPOU3BOACTEA
30HbI CENbCKOXO3AVICTBEHHOTO HCTIOMb30BAHMS
PEKPEAUMOHHBIE 30HbI, 5 4.

30HA COXPAHAEMOTO ECTECTBEHHOIO NAHALIAGTA B FPAHULIAX
HACENERHIX YHKTOB.

30HA O3ENEHEHHBIX TEPPUTOPUI OBLLIEFO MIOb30BAHMA
30HAOTABIXA.





Приложение 3
ВЫКОПИРОВКА из карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

[image: image6.jpg]BUAbI TEPPUTOPUA/IbHBIX 30H:

BEEEEEE
: :

JKWbIE 30HbI:

30HA PASMELLEEHWA UHAWBUAYANBHBIX XW/IbIX LOMOB

30HA PASMELLEEHWA UHAVBUAYANbHBIX XW/IbIX LOMOB B
COXPAHAEMOM NPUPOAHOM NAHAWADTE

30HA BEAEHWA NIMYHOIO NOACOBHOMO XO3AMCTBA

30HA PA3MELLIEHMA KW/IbIX JOMOB BNIOKMPOBAHHOW 3ACTPOMKM
(BBYXKBAPTUPHBIE M/IbIE JOMA)

30HA PA3MELLEHUS KI/IbIX AOMOB B/IOKUPOBAHHOM 3ACTPOMKY (2 1
BO/IEE ABTOHOMHbIX BJIOKA)

30HA PASMELLEHNA MANIOSTAXHbBIX MHOrOKBAPTUPHBIX JIOMOB

30HA PASMELLEHNA MANIO3TAXHbBIX MHOrOKBAPTUPHbIX JIOMOB
B COXPAHAEMOM MPUPOAHOM NIAHAWA®TE

30HA PASMELLEEHWA CPEAHESTAXHbIX MHOTOKBAPTUPHBIX AJOMOB

30HA PASMELLEHNA MHOMO3TAXHbIX MHOTOKBAPTUPHBIX JOMOB
30HA BEAEHWA CALLOBO/CTBA B KM/0M 3ACTPONKE

OBUIECTBEHHO-JIE/TOBbIE 30HbI:

30HA IENIOBOTO, OBUIECTBEHHOIO M KOMMEPYECKOTO HASHAYEHMA
MHOTO®YHKUMOHA/BHAA OBLECTBEHHO-AE/TOBAA 30HA
MPOU3BOACTBEHHAA 30HA

30HA PASMELLEHWA NPOU3BOACTBEHHbBIX OBBEKTOB

KOMMYHANbHO-CK/IAZICKAA 30HA

30HA PASMEULEHMA KOMMYHA/IbHBIX U CKNAQCKUX OBBEKTOB




Приложение 4
ВЫКОПИРОВКА с дежурного плана города Снежинска
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	Утверждена



	

	(наименование документа об утверждении, включая наименование



	органов государственной власти или органов местного



	самоуправления, принявших решение об утверждении схемы



	или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

	от
	
	№
	


Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории

	Условной номер земельного участка: 74:40:0101008:ЗУ

	Площадь земельного участка: 2093,3 м2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	708637,99
	2281490,77

	2
	708631,81
	2281490,36

	3
	708605,56
	2281488,47

	4
	708601,58
	2281542,41

	5
	708608,52
	2281560,96

	6
	708612,95
	2281561,06

	7
	708613,72
	2281560,54

	8
	708618,45
	2281557,42

	9
	708626,41
	2281552,16

	10
	708629,59
	2281549,61

	11
	708632,15
	2281546,41

	12
	708633,76
	2281542,88

	1
	708637,99
	2281490,77
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